RESTOFINE® Alumínium szilikát

RestoFine**®** egy szintetikus és ásványi elemekből álló

környezetbarát koptatóanyag az ISO 11126-4 N/GS/G

szabvány szerint. Nem korrozív kohósalak granulátum.

Alkalmazási terület

Felülettisztítás

Rétegeltávolítás

Mattítás

Érdesítés

Rozsdakezelés

\*Az EU területén érvényben lévő szabályozás értelmében TILOS nyilt

téren az olyan szóróanyag használata ami több, mint 0,1% szabad -

szilikát tartalmú! Míg a kvarchomoké ~90%, olykor több mint 95%! Szórása

során a homok részecskék mikró részecskékre kisebb, mint 5 μm-re

törnek össze. A felszabaduló jelentős mennyiségű szilícium-dioxid

(kovasav) tartalmú por szilikózis veszélyes, rákkeltő hatású.

ARMEX® Szódabikarbóna szórószemcse

ISO 9002 tanusítvány - védjegy a stabil minőségre.

• **Nem tartalmaz oldószert, maró hatású vegyi anyagot.**

• **Nem tartalmaz szabad szilikátot, csökken a légszennyezés.**

• **Kiemelkedő munkabiztonság és környezetvédelem.**

Enyhe 8,2pH - nem toxikus szervetlen vegyület, zsírtalanít, szagtalanít.

Az Armex® szóróanyagok a nyomáson működő kimondottan szódabikarbóna

szórásra alkalmas berendezéshez használhatóak.

Az alapanyag a szódabikarbóna, egy természetes, vízben oldódó, lágy

kristályos szerkezetű szervetlen vegyület, mely ideális lágy szóróanyaggá teszi.

Az egyedileg fejlesztett speciális összetevőkből álló formula választék

kiemelkedő tisztítási lehetőséget biztosít.

Hatékony, gazdaságos, környezetbarát tisztítás és rétegeltávolítás mindenfajta

felületen.